51k R39

51k R60

51k R61

51k R62

1k R128

1n C55 D1N4148 D25

D1N4148 D26 200k

R129

100k

R130 100k

R131

+ 3

- 2 V+ 8

V- 4

1 LF412

U28A + 5

- 6 V+ 8

V- 4

7 LF412

U29B

1n C56 D1N4148 D27

D1N4148 D28 200k

R136

100k

R137 100k

R138

+ 3

- 2 V+ 8

V- 4

1 LF412

U30A + 5

- 6 V+ 8

V- 4

7 LF412

U31B

POT 10K

R139

220 R140

1k R141

1k R135

1n C54 D1N4148 D23

D1N4148 D24 200k

R120

100k

R122

+ 3

- 2 V+ 8

V- 4

1 LF412

U26A

POT 10K

R125 1k R119

1k R148

POT 10K

R132

1k R18

1n C44 D1N4148 D21

D1N4148

D22 R112

200k

R114

100k

100k

R115 POT

R116

10K R117 220

+ 3

- 2 V+ 8

V- 4

1 U24A

LF412 + 5

- 6 V+ 8

V- 4

7 U25B LF412 1k R118

1k R147

100k

R121

+ 5

- 6 V+ 8

V- 4

7 LF412

U27B

R150 75k

R154

330k

100k

R153

R152 10k R151

100k

+ 5

- 6 V+ 8

V- 4

7 LF412

U32B

R149 50k

1k R146 POT 10K

R143

R156 5.6k

D1N4148 D29 Q39

BC560C

R157 15k

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

BA6110

+ 3

- 2 V+ 8

V- 4

1 LF412

U33A

R158 220

R159

150k

0 GND 0 Touch Sub Rmlfo Pwmlfo GND Touch Sub Rmlfo

0

+vb

0

-vb

+vb

0

-vb 0 0

0

0

+vb

0

-vb

+vb

0

-vb 0 0

0

Pwmlfo

0

+vb

0

-vb

+vb

0

-vb 0 0

0

0 0 0

+vb

0

-vb

+vb

0

-vb

0

0

-vb +vb

0

+vb

-vb

+vb

0

-vb

+vb

-vb 0

+vb

JH. PolyModular Keyboard Interface Part 4 for polyphonic V/Hz Keyboard Copyright 2000 J. Haible

Retrofit in CS-

TOUCH

TOUCH

Touch LFO

Sub Osc Sub Osc

RM Osc RM Osc

PWM Osc PWM Osc